JB Ns 7W ;; 5! %7 %_ %e %l !< %? ISIS $N <B Au An Implemen tation of a Multipro cessor Sim ulator ISIS <c NS @5 <y y ;{ _7 Bn Li z ;3 K\ =_ Fs y E7 Ln 1Q @2 y Masaki W ak aba y ashi T akuy a T erasa w a Junji Y amamoto Hideharu Amano 7D Xf 5A =N Bg 3X M} 9) 3X It y El 5~ 9) 2J Bg 3X >p Js DL ?. 9) 3X 2J z Keio Univ ersit y T oky o Engineering Univ ersit y 1 $O $8 $a $K JB Ns 7W ;; 5! %7 %_ %e %l !< %? $O !" JB Ns 7W ;; 5! %" !< %- %F %/ %A %c $d JB Ns %" %W %j %1 !< %7 %g %s $N @- G= $r 8! >Z $9 $k <j CJ $H $7 $F MQ $$ $i $l $k !# %O !< %I %& %’ %" $N :Y $+ $$ F0 :n $r @5 3N $K :F 8= $9 $k %7 %_ %e %l !< %? $r MQ $$ $k $3 $H $K $h $j !" 9b $$ =@ Fp @- $r 0] ;} $7 $? $^ $^ >\ :Y $J JB Ns 7W ;; 5! $N I> 2A $r 9T $& $3 $H $, 2D G= $G $" $k !# $= $3 $G !" %W %m %; %C %5 $N L? Na C1 0L $G JB Ns 7W ;; 5! $N F0 :n $r %7 %_ %e %l !< %H $9 $k %7 %9 %F %‘ $G $" $k ISIS(ISis is an Instruction-lev el Sim ulator) $r <B Au $9 $k !# K\ Js 9p $G $O ISIS $N <B Au $H I> 2A $K $D $$ $F =R $Y $k !# 2 L\ E* 2f !9 $O 4{ $K %W %m %; %C %5 L? Na %l %Y %k $G F0 :n 2D G= $J JB Ns 7W ;; 5! %7 %_ %e %l !< %? MILL[1][2] $r <B Au :Q $_ $G $" $k $, !" MILL $O BP >] $H $J $k JB Ns 7W ;; 5! $, 8B Dj $5 $l $F $$ $k $3 $H !" MILL $, <B 9T $G $- $k %o !< %/ %9 %F !< %7 %g %s $H OS $, 8B Dj $5 $l $F $$ $k $3 $H $J $I $N 7g E@ $, $" $k !# $= $3 $G !" $3 $l $i $N 7g E@ $r 2r >C $7 $? JB Ns 7W ;; 5! %7 %_ %e %l !< %? ISIS $r <B Au $9 $k !# ISIS $O %W %m %; %C %5 $N %/ %m %C %/ C1 0L $G @5 3N $K %7 %9 %F %‘ A4 BN $N F0 :n $r :F 8= $9 $k JB Ns 7W ;; 5! %7 %_ %e %l !< %? $G $" $k !# %W %m %; %C %5 $d %P %9 $J $I $N %b %8 %e !< %k $, =@ Fp $K :F 9= @. 2D G= $G $" $j !" <B 9T 4D 6- $r 8B Dj $7 $J $$ !# 3 9= @. %7 %_ %e %l !< %? $r <B Au $9 $k $? $a $N %W %m %0 %i %_ %s %0 8@ 8l $H $7 $F C++ $r :N MQ $7 $? !# %W %m %; %C %5 !" %P %9 !" %a %b %j $J $I $N 7W ;; 5! $N 9= @. C1 0L $O %/ %i %9 $H $7 $F <B Au $9 $k !# $^ $? !" 8D !9 $N %* %V %8 %’ %/ %H F1 ;N $r 7k 9g $9 $k $? $a $N %$ %s %? %U %’ !< %9 $r 3F %/ %i %9 $K ;} $? $; $F $$ $k !# JB Ns 7W ;; 5! $r %7 %_ %e %l !< %H $9 $k $? $a $K $O !" $^ $: $3 $l $i $N %/ %i %9 $r MQ $$ $F L\ E* $N 7W ;; 5! $N 9= @. $r <B 8= $7 $? %7 %_ %e %l !< %? $r :n @. $9 $k I, MW $, $" $k !# :n @. $7 $? %7 %_ %e %l !< %? $O !" %? !< %2 %C %H $H $J $k JB Ns 7W ;; 5! >e $G <B 9T 2D G= $J a.out 7A <0 $N <B 9T %U %! %$ %k $r D> @\ <B 9T $9 $k $3 $H $, $G $- $k !# 8= :_ !" %W %m %; %C %5 %f %K %C %H $H $7 $F MIPS <R $N R3000 $, <B Au $5 $l $F $$ $k !# $^ $? !" %P %9 !" 6& M- %P %9 !" %a %b %j !" %- %c %C %7 %e $, <B Au :Q $_ $G $" $k !# $5 $i $K !" JB Ns 7W ;; 5! MQ $N %b %K %? $, MQ 0U $5 $l $F $$ $k $N $G !" BP OC 7A <0 $G <B 9T $r 4F ;k $9 $k $3 $H $b 2D G= $G $" $k !# 4 I> 2A %7 %_ %e %l !< %? <+ ?H $N <B 9T ;~ 4V $r I> 2A $9 $k $? $a $K !" R3000 %W %m %; %C %5 $+ $i 9= @. $5 $l $k %P %9 7k 9g 7? JB Ns 7W ;; 5! $r BP >] $H $7 $? %7 %_ %e %l !< %7 %g %s $r 9T $$ !" $= $N <B 9T ;~ 4V $r 7W B, $7 $? !# JB Ns 7W ;; 5! $O %9 %L !< %W %- %c %C %7 %e Ey $N 5! G= $r ;} $? $J $$ !" C1 =c $J 9= @. $H $7 $? !# I> 2A 4D 6- $N >\ :Y $O 0J 2< $N DL $j $G $" $k !# � %W %m %; %C %5 ?t $O 1 !A 32 � 3F %W %m %; %7 %s %0 %f %K %C %H $O == J, $J Bg $- $5 $N %m !< %+ %k %a %b %j $r ;} $D � 6& M- %P %9 $O %i %& %s %I %m %S %s $K $h $k %" !< %S %H %l !< %7 %g %s $r 9T $& � %m !< %+ %k %a %b %j $O 4 %o !< %I C1 0L $N %V %m %C %/ E> Aw %j !< %I $, 2D G= ( $= $N :] $K I, MW $J ;~ 4V $O 8 %/ %m %C %/ $H $9 $k ) � 6& M- %a %b %j %" %/ %; %9 $O :G >. 9 %/ %m %C %/ $N C1 0l %o !< %I E> Aw $H $9 $k � %7 %_ %e %l !< %? $N <B 9T $O Sun Microsystems <R $N SS20(1PU, Hyp erSP AR C125MHz, %a %b %j 48MB, Solaris2.4) >e $G 9T $& %" %W %j %1 !< %7 %g %s $K $O N %/ %$ !< %s Ld Bj (N-queen), 9T Ns $N @Q (matrix) $r ;H MQ $7 !" $= $l $> $l #2 DL $j $N %5 %$ %: $K $D $$ $F I> 2A $r 9T $C $? !# $= $N 7k 2L !" 0J 2< $N $h $& $J B, Dj 7k 2L $r F@ $? !# 2# <4 $O %W %m %; %C %5 ?t !" =D <4 $O <B 9T B. EY (1 %/ %m %C %/ Ev $? $j $N <B 9T ;~ 4V ) $G $" $k !# ?^ 1: ISIS $N <B 9T B. EY $3 $N 7k 2L $+ $i !" %7 %_ %e %l !< %? $N <B 9T B. EY $O <B 9T BP >] $N %" %W %j %1 !< %7 %g %s $N <o N‘ $d %5 %$ %: $K $[ $\ L5 4X 78 $G $" $j !" 1 %W %m %; %C %5 $K 1 %/ %m %C %/ F~ NO $9 $k $H 5 � s $r MW $9 $k $3 $H $, $o $+ $C $? !# $3 $l $O %/ %m %C %/ <~ GH ?t 200kHz $K Aj Ev $9 $k !# 5 $^ $H $a =@ Fp @- $r =E ;k $7 $? L? Na %l %Y %k JB Ns 7W ;; 5! %7 %_ %e %l !< %? ISIS $r <B Au $7 !" <B 9T B. EY $N I> 2A $r 9T $C $? !# $= $N 7k 2L !" == J, $J B. EY $G JB Ns 7W ;; 5! $N @- G= I> 2A $r 9T $( $k $3 $H $, $o $+ $C $? !# :# 8e !" 8= :_ $N ISIS $r $b $H $K <B :] $N JB Ns 7W ;; 5! $r BP >] $K $7 $? %7 %_ %e %l !< %? $r :n @. $7 $F 9T $/ M= Dj $G $" $k !# ;2 9M J8 8% [1] T.T erasa w a, H.Amano, \P erformance Ev aluation of the Mixed-proto col Cac hes with Instruction Lev el Multi- pro cessor Sim ulator", Pro c. of 13th In t’l Conf. on Mo d- eling and Sim ulation MS’94, pp.1-5, Ma y 1994. [2] ;{ _7 Bn Li , E7 Ln 1Q @2 , \ %P %9 7k 9g 7? JB Ns 7W ;; 5! $N %W %m %; %C %5 4V 8r ?. I> 2A %7 %9 %F %‘ ", >p Js =h M} 3X 2q 8& 5f Js 9p 91-AR C- 89, pp.185-192, Jul. 1991.