1 Bh 1 >O ;H $$ ;O $a $k A0 $K <B 83 MQ %\ !< %I $r ;H $& $? $a $K $O !" RS-232C 7P M3 $G %\ !< %I $H DL ?. $9 $k I, MW $, $" $j $^ $9 !# $3 $3 $G $O !" %o !< %/ %9 %F !< %7 %g %s (SP AR C station 10)+SunOS $r Nc $K @b L@ $7 $^ $9 !# 1.1 4D 6- @_ Dj <B 83 MQ %\ !< %I $K Ek :\ $5 $l $F $$ $k %7 %j %" %k !& %$ %s %? !< %U %’ !< %9 $O !" RS-232C $N Hs F1 4| DL ?. $N $_ $r %5 %] !< %H $7 $F $$ $^ $9 !# $^ $? !" 3F @_ Dj CM $O I= 1 $N $h $& $K $J $C $F $$ $^ $9 !# %\ !< %l !< %H 9600 bps %- %c %i %/ %? D9 8 %S %C %H %Q %j %F %# %S %C %H ?t $J $7 %9 %H %C %W %S %C %H ?t 1 %S %C %H I= 1 %7 %j %" %k !& %$ %s %? !< %U %’ !< %9 $N @_ Dj CM %o !< %/ %9 %F !< %7 %g %s $+ $i <B 83 MQ %\ !< %I $r ;H $& >l 9g !" $3 $l $i $N CM $r @_ Dj $9 $k I, MW $, $" $j $^ $9 !# 6q BN E* $K $O !" /etc/remote %U %! %$ %k $K <! $N %( %s %H %j $r 2C $( $F 2< $5 $$ 1 !# $J $* DL >o !" $3 $N %U %! %$ %k $O %7 %9 %F %‘ 4I M} <T 0J 30 $O JQ 99 $G $- $J $$ $h $& $K $J $C $F $$ $^ $9 !# "# SunOS 4.1.x $N >l 9g � � pico:dv=/dev/ttya:br#9600:el=^C^S^Q^U^D:ie=%$:oe=^D:hf: � � 1 SP AR C station 10 $N $h $& $K !" tt y a $H tt yb $, F1 0l $N %3 %M %/ %? $G =P NO $5 $l $F $$ $F !" $+ $D J, G[ %1 !< %V %k $r ;H MQ $7 $J $$ >l 9g !" I, $: tt y a $r ;H MQ $7 $F $/ $@ $5 $$ !#

2 Bh 1 >O ;H $$ ;O $a $k A0 $K "# SunOS 5.x $N >l 9g � � pico:dv=/dev/term/a:br#9600:el=^C^S^Q^U^D:ie=%$:oe=^D:hf: � � 1.2 F0 :n 3N G’ %o !< %/ %9 %F !< %7 %g %s $H <B 83 MQ %\ !< %I $r RS-232C $N %9 %H %l !< %H %1 !< %V %k $G @\ B3 $7 !" <B 83 MQ %\ !< %I $N EE 8; $r F~ $l $F 2< $5 $$ !# $3 $N $H $- !" %\ !< %I >e $N $9 $Y $F $N LED $, E@ Et $7 $F $$ $k $O $: $G $9 !# <! $K %3 %^ %s %I %i %$ %s $+ $i tip pico $H F~ NO $7 $F $/ $@ $5 $$ !# B3 $1 $F \ connected " $H I= <( $5 $l $? $i Return %- !< $r 0l 2s $@ $1 2! $7 $F 2< $5 $$ !# $3 $3 $G <B 83 MQ %\ !< %I >e $N %b %K %? $N %W %m %s %W %H $, I= <( $5 $l $l $P !" @5 $7 $/ F0 :n $7 $F $$ $k $3 $H $r <( $7 $F $$ $^ $9 !# $b $7 !" @5 $7 $/ F0 :n $7 $F $$ $J $$ >l 9g $K $O $b $& 0l EY !" @_ Dj %U %! %$ %k Ey $r 3N G’ $7 $F $/ $@ $5 $$ !# @5 $7 $/ F0 :n $7 $F $$ $k MM ;R $r ?^ 1 $K <( $7 $^ $9 !# � � % tip pico connected (Return $r 0l 2s 2! $9 ) Pico16(1.0) > � � ?^ 1 F0 :n 3N G’

3 Bh 2 >O <B 83 MQ %\ !< %I $N ;H $$ J} 2.1 <B 83 MQ %\ !< %I $H $N @\ B3 %o !< %/ %9 %F !< %7 %g %s $H <B 83 MQ %\ !< %I $, %1 !< %V %k $G @\ B3 $5 $l $F $$ $k $N $r 3N G’ $7 !" <B 83 MQ %\ !< %I $N EE 8; $r F~ $l $F 2< $5 $$ !# $3 $N $H $- !" %\ !< %I >e $N $9 $Y $F $N LED $, E@ Et $7 $F $$ $k $O $: $G $9 !# <! $K %3 %^ %s %I %i %$ %s $+ $i tip pico $H F~ NO $7 $F $/ $@ $5 $$ !# B3 $1 $F \ connected " $H I= <( $5 $l $? $i Return %- !< $r 0l 2s $@ $1 2! $7 !" %b %K %? $N %W %m %s %W %H $, I= <( $5 $l $k $N $r 3N G’ $7 $F $/ $@ $5 $$ !# $3 $N $H $- $N MM ;R $r ?^ 2 $K <( $7 $^ $9 !# $b $7 $& $^ $/ I= <( $5 $l $J $$ >l 9g !" Bh 1 >O $r ;2 9M $K @_ Dj $r 3N G’ $7 $F $/ $@ $5 $$ !# � � % tip pico connected (Return $r 0l 2s 2! $9 ) Pico16(1.0) > � � ?^ 2 <B 83 MQ %\ !< %I $H $N @\ B3 2.2 %3 %s %U %# %. %e %l !< %7 %g %s !& %U %! %$ %k $N E> Aw <B 83 MQ %\ !< %I >e $N FPGA $r F0 $+ $9 $? $a $K $O !" $^ $: ;O $a $K FPGA(LCA) $K %3 %s %U %# %. %e %l !< %7 %g %s !& %U %! %$ %k $r E> Aw $7 $J $1 $l $P $J $j $^ $; $s !# $3 $N E> Aw $K $O %\ !< %I >e $N %b %K %? $N lcaset %3 %^ %s %I $r ;H MQ $7 $^ $9 !# $^ $? !" %3 %s %U %# %. %e %l !< %7 %g %s !& %U %! %$ %k $O !" $" $i $+ $8 $a MQ 0U $7 $F $* $$ $F $/ $@ $5 $$ !#

4 Bh 2 >O <B 83 MQ %\ !< %I $N ;H $$ J} $^ $: !" %b %K %? $N %W %m %s %W %H $, I= <( $5 $l $F $$ $k >u BV $G lcaset $H F~ NO $7 $F $/ $@ $5 $$ !# $9 $k $H !" %3 %s %U %# %. %e %l !< %7 %g %s !& %U %! %$ %k $N F~ NO $r MW 5a $7 $F $- $^ $9 $N $G ~> $H F~ NO $7 $^ $9 !# $3 $N $H $- F~ NO $7 $? J8 ;z \ ~> " $O $9 $0 $K $O I= <( $5 $l $^ $; $s $, !" 5$ $K $; $: B3 $1 $F $/ $@ $5 $$ !# <! $K !" $" $i $+ $8 $a MQ 0U $7 $? %3 %s %U %# %. %e %l !< %7 %g %s !& %U %! %$ %k L> $r pico16.exo $N $h $& $K F~ NO $9 $k $H E> Aw $r 3+ ;O $7 $^ $9 !# %3 %s %U %# %. %e %l !< %7 %g %s !& %U %! %$ %k $N E> Aw $, =* N; $9 $k $H !" <B 83 MQ %\ !< %I >e $N LED $, >C $( %b %K %? $N %W %m %s %W %H $, I= <( $5 $l $^ $9 !# $J $* !" E> Aw $K $O Ls 1 J, $[ $I $+ $+ $j $^ $9 !# $3 $N $H $- $N MM ;R $r ?^ 3 $K <( $7 $^ $9 !# � � Pico16(1.0) > lcaset (lcaset $H BG $D ) S-Format loading for LCA please type file (~ $H > $r B3 $1 $F BG $D ) ~>Local file name? pico16.exo ( %3 %s %U %# %. %e %l !< %7 %g %s !& %U %! %$ %k L> $r F~ NO ) 1393 lines transferred in 1 minute 2 seconds ! start address = 0x10 end address = 0x56f0 lca configuration normally terminated. End ( E> Aw =* N; ) Pico16(1.0) > � � ?^ 3 %3 %s %U %# %. %e %l !< %7 %g %s !& %U %! %$ %k $N E> Aw 2.3 %a %b %j $X $N =q $- 9~ $_ <B 83 MQ %\ !< %I >e $K $O !" FPGA $r %W %m %; %C %5 $H $7 $F F0 $+ $9 :] $K %W %m %0 %i %‘ Ey $r 3J G< $9 $k $N $K I, MW $J %a %b %j $, 32K %P %$ %H (0000h !A 7FFFh) <B Au $5 $l $F $$ $^ $9 !# $3 $N %a %b %j $X $N =q $- 9~ $_ $* $h $S 3N G’ $K $O pmm %3 %^ %s %I $r ;H MQ $7 $^ $9 !# $^ $: !" %b %K %? $N %W %m %s %W %H $, I= <( $5 $l $F $$ $k >u BV $G pmm $H F~ NO $7 $F $/ $@ $5 $$ !# $9 $k $H %" %I %l %9 $H 8= :_ $N %a %b %j $N Fb MF $, I= <( $5 $l $^ $9 $N $G !" =q $- 9~ $_ $? $$ CM $r 16 ?J ?t $G 1 %o !< %I $: $D F~ NO $7 $F $/ $@ $5 $$ !# $3 $N $H $- Return %- !< $@ $1 $r BG $D $H !" =q $- 9~ $_ $O 9T $J $o $l $: $K !" $D $^ $j 8= :_ $N Fb MF $N

5 2.4 %/ %m %C %/ $N F~ NO $^ $^ <! $N %" %I %l %9 $K 0\ $j $^ $9 !# $^ $? \ . "( %T %j %* %I ) $@ $1 $r F~ NO $9 $k $H !" %a %b %j $X $N =q $- 9~ $_ $r =* N; $7 $^ $9 !# $3 $N pmm %3 %^ %s %I $r ;H MQ $7 $F $$ $k MM ;R $r ?^ 4 $K <( $7 $^ $9 !# � � Pico16(1.0) > pmm (pmm $H BG $D ) [pico] 0000: 33c2 ? 6118 ( =q $- 9~ $_ $? $$ CM $r BG $D ) [pico] 0002: ae8a ? 7100 [pico] 0004: ee89 ? f231 [pico] 0006: dece ? ffb2 [pico] 0008: 5ec9 ? df01 [pico] 000a: 5b7a ? f2cf [pico] 000c: 7026 ? 3ffa [pico] 000e: c5ff ? c102 [pico] 0010: 0b96 ? f172 [pico] 0012: 4a96 ? 0ffe [pico] 0014: 6202 ? ( $3 $3 $O JQ 99 $7 $J $$ ) [pico] 0016: eed0 ? [pico] 0018: 77db ? 000A [pico] 001a: 27e4 ? 0000 [pico] 001c: 49b1 ? . ( =q $- 9~ $_ =* N; ) Pico16(1.0) > � � ?^ 4 %a %b %j $X $N =q $- 9~ $_ $^ $? <! $N $h $& $K !" =q $- 9~ $_ $r 9T $J $& %" %I %l %9 $r ;X Dj $9 $k $3 $H $b $G $- $^ $9 !# pmm 1000 $3 $N >l 9g !" 1000h HV CO $+ $i =q $- 9~ $_ $r 3+ ;O $7 $^ $9 !# 2.4 %/ %m %C %/ $N F~ NO FPGA $r F0 :n $5 $; $k $? $a $K $O !" 30 It $+ $i %/ %m %C %/ $r F~ NO $9 $k I, MW $, $" $j $^ $9 !# $3 $N %/ %m %C %/ $N F~ NO J} K! $K $O <! $N Fs DL $j $N J} K! $, $" $j $^ $9 !# "# <j F0 $G 1 %/ %m %C %/ $: $D F~ NO $9 $k J} K! <B 83 MQ %\ !< %I >e $N Gr $$ %\ %? %s (CLOCK) $r 0l 2s 2! $9 $H !" 1 %/ %m %C %/ J, $N %Q %k %9 $r H/ @8 $7 $^ $9 !# $D $^ $j !" seconds >e $G \ forward +1 " $r 9T $J $C $? $N $H F1 $8 F0 :n $r !" <B 83 MQ %\ !< %I >e $G 9T $J $$ $^ $9 !# "# O" B3 E* $K F~ NO $9 $k J} K! %b %K %? $N %W %m %s %W %H $, I= <( $5 $l $F $$ $k >u BV $G ctime 100

6 Bh 2 >O <B 83 MQ %\ !< %I $N ;H $$ J} $H F~ NO $7 $^ $9 !# $3 $N $H $- ?t ;z $O <~ GH ?t $r <( $7 $^ $9 !# $D $^ $j $3 $N Nc $G $O 100Hz $N %/ %m %C %/ $r F~ NO $7 $F $$ $k $3 $H $r <( $7 $^ $9 !# $^ $? !" %/ %m %C %/ $r ;_ $a $k $K $O cswitch $H F~ NO $7 $^ $9 !# $3 $l $K $h $j @h $N <j F0 F~ NO $K @Z $j BX $o $j $^ $9 !# � � Pico16(1.0) > ctime 100 Pico16(1.0) > cswitch � � ?^ 5 %/ %m %C %/ $N F~ NO 2.5 %W %m %0 %i %‘ !& %+ %& %s %? $N %j %; %C %H $J $s $i $+ $N M} M3 $G %W %m %0 %i %‘ !& %+ %& %s %? $N %j %; %C %H $r 9T $J $$ $? $$ >l 9g !" %b %K %? $N %W %m %s %W %H $, I= <( $5 $l $F $$ $k >u BV $G reset $H F~ NO $7 $F 2< $5 $$ !# $3 $l $K $h $j !" %3 %s %U %# %. %e %l !< %7 %g %s !& %G !< %? $O $= $N $^ $^ $G FPGA Fb It $N 5- 21 AG ;R $@ $1 $r =i 4| 2= $7 $^ $9 !# � � Pico16(1.0) > reset � � ?^ 6 %W %m %0 %i %‘ !& %+ %& %s %? $N %j %; %C %H $J $* !" <B 83 MQ %\ !< %I >e $N @V $$ %\ %? %s (RESET) $r 2! $9 $H !" FPGA $N %3 %s %U %# %. %e %l !< %7 %g %s !& %G !< %? $b =i 4| 2= $5 $l $7 $^ $$ $^ $9 $N $G Cm 0U $7 $F 2< $5 $$ !# 2.6 =* N; J} K! <B 83 MQ %\ !< %I $H $N @\ B3 $r =* N; $9 $k $K $O ~. $H F~ NO $7 $F $/ $@ $5 $$ !# $3 $N $H $- F~ NO $7 $? J8 ;z $O I= <( $5 $l $^ $; $s $, !" 5$ $K $; $: 9T $J $C $F $/ $@ $5 $$ !# @5 $7 $/ =* N; $G $- $? >l 9g !" @\ B3 $9 $k A0 $N >u BV $K La $j $^ $9 !# $3 $N $H $- $N MM ;R $r ?^ 7

7 2.6 =* N; J} K! $K <( $7 $^ $9 !# � � Pico16(1.0) > (~ $H . $r B3 $1 $F BG $D ) [EOT] % � � ?^ 7 =* N; J} K!

8 Bh 3 >O %5 %s %W %k !& %W %m %0 %i %‘ $3 $3 $G $O PICO MQ $N %5 %s %W %k !& %W %m %0 %i %‘ $r Fs $D :\ $; $F $* $- $^ $9 !# 3.1 %5 %s %W %k 1 "# Fb MF <B 83 MQ %\ !< %I $N =P NO MQ LED $r E@ LG $5 $; $^ $9 !# "# %= !< %9 %j %9 %H | | kid3.p16 | LDL r1, 0x00 LDH r1, 0x80 LDL r2, 0xFE ST r1, r2 NOP NOP L1: LDL r15, 7 L2: NOP ROLI r2, 1 ST r1, r2 NOP SUBI r15, 1 BNEZ L2 LDL r15, 7 L3: RORI r2, 1 ST r1, r2 SUBI r15, 1 BEQZ L1 NOP J L3

9 3.2 %5 %s %W %k 2 "# %" %; %s %V %k %3 !< %I 0000: 6100 7180 62FE F172 0000 0000 6F07 0000 0010: E251 F172 0000 DF01 3FF4 6F07 E241 F172 0020: DF01 2FE8 0000 0FF4 3.2 %5 %s %W %k 2 "# Fb MF F~ NO MQ %9 %$ %C %A $N 2< 0L 4 %S %C %H $H >e 0L 4 %S %C %H $N @Q $r =P NO MQ LED $K I= <( $7 $^ $9 !# "# %= !< %9 %j %9 %H | | mul4.p16 | START: LDL r0, 0x00 LDH r0, 0x80 LD r1, r0 MOV r2, r1 SRLI r2, 4 ANDI r1, 0x0F ANDI r2, 0x0F MUL4: LDL r3, 0 LDL r4, 4 MUL4_1: MOV r15, r1 ANDI r15, 1 BEQZ MUL4_2 ADD r3, r2 MUL4_2: SRLI r1, 1 SLLI r2, 1 SUBI r4, 1 MOV r15, r4 BNEZ MUL4_1 XORI r3, 0xFF ST r0, r3 J START "# %" %; %s %V %k %3 !< %I 0000: 6000 7080 F130 F2B1 E204 810F 820F 6300 0010: 6404 FFB1 8F01 2002 F3C2 E101 E211 D401 0020: FFB4 3FEE A3FF F073 0FD6